**ПАМЯТКА**

**о правилах пожарной безопасности для жителей индивидуальных жилых домов сельской местности**

1. Содержите в исправном состоянии электрические сети и приборы, печи и газовое оборудование.
2. Проверьте и отремонтируйте перед началом отопительного сезона печи и дымоходы.
3. Около печи на  сгораемом или трудносгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50×70 сантиметров.
4. Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
5. Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производите перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего периода.
6. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные электронагревательные приборы.
7. Запрещается сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.
8. Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за газовыми и электрическими приборами, топящимися печами.
9. Прячьте спички в недоступные для детей места, не допускайте игр детей с огнем.
10. Не применяйте для защиты электрических сетей предохранители кустарного изготовления (скрутки, проволоку, «жучки» и т.п.).
11. При эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников применяйте несгораемые подставки.
12. Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых материалов и предметов.
13. Запрещается подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать электрические лапочки бумагой и материей.
14. Уходя из дома, отключайте от сети электрические приборы (за исключением холодильника).
15. Не храните на чердаках сгораемые материалы и предметы, за исключением оконных рам, которые нужно складировать не ближе 1 м. от дымоходов, и не загромождать ими проход по чердаку.
16. Не допускайте складирование дров и других сгораемых материалов, а также стоянку автотранспорта в противопожарных разрывах между строениями
17. Не загромождайте подъездные пути к строениям и водоисточникам.
18. Запрещается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений, особенно в ветреную погоду.
19. Запрещается курение и применение открытого огня во время ремонтных работ с использованием легковоспламеняющихся растворителей, лаков, красок, предметов бытовой химии, не разогревайте лаки на открытом огне.
20. Не допустимо курение в постели.
21. В летний период около жилого строения должна быть установлена бочка с водой и ведро к ней, а также приставная лестница.
22. Не располагайте сено близко к жилым строениям (ближе 50 м.). Соблюдайте противопожарные разрывы между строениями.

**При пожаре немедленно сообщите по телефону «01», указав точный адрес и что горит,**

**а затем приступите к эвакуации людей и тушению пожара имеющимися подручными средствами.**

Контактный телефон пожарной части: 56-101